XC62XX 2.4GHz 低功耗收发
适用芯片：XinChip XC62XX系列
适用场景：低功耗无线收发、ACK应答通信、定时唤醒休眠
1. 概述
本文档详细说明基于XinChip XC62XX芯片的2.4GHz无线收发低功耗演示方案。该方案实现了TRX模式（主动发送+等待ACK）和RTX模式（接收+回复ACK）两种角色，并通过定时器0实现周期性休眠唤醒，达到微安级平均功耗。
1.1 系统架构
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2. 工作原理
2.1 TRX模式（主动发送节点）
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2.2 RTX模式（被动应答节点）
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2.3 双机交互时序
[image: ]

2.4 电流实测
[image: IMG_256][image: IMG_256][image: IMG_256]

[bookmark: _GoBack][image: IMG_256]实测波形图
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3. 代码结构说明
3.1 核心文件
	文件
	功能

	main.c
	主程序，包含TRX/RTX模式实现

	usr_sleep.c
	低功耗休眠管理、RF外设开关

	usr_sleep.h
	休眠接口声明

	sleep.h
	底层睡眠驱动



3.2 关键数据结构
/* 收发缓冲区 */
static uint8_t tx_buf[256];  // 发送缓冲区
static uint8_t rx_buf[256];  // 接收缓冲区
static uint16_t rx_len;      // 接收数据长度

/* 统计计数 */
static uint32_t rx_cnt;      // 接收包计数
static uint32_t tx_cnt;      // 发送包计数
static uint32_t tx_ack_cnt;  // 收到ACK计数

/* 中断标志 */
static bool rf24g_rx_irq_flag;  // 接收中断标志
static bool rf24g_tx_irq_flag;  // 发送完成中断标志

3.3 休眠配置参数
#define SLEEP_TICK          400000  // 休眠时长单位us（32KHz时钟周期） 

#define SLEEP_TIMEX         TIMER0_IDX  // 使用定时器0
#define TIMER_CLK_SRC_32K   // 定时器时钟源：32KHz
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