PWM6xD烧录说明：
  蓝牙(6517)+mcu（CA51F005T3）
  遥控器使用说明：
 一：遥控器有中断写法、延时写法
1. 延时写法（61X、蓝牙礼盒、网口、普通礼盒目前出货使用）
2. 中断写法（61X弃用、目前无频闪36x系列还在使用、以及可控硅（26X系列）在使用）
 二：61X、36X系列遥控烧录说明：(使用延时写法的烧录文件)：建议先烧录几个试一下
1、 使用 R1(方形遥控)：61D、62D、63D
  61D（单色）->(方形单色)
  62D（双色）->(方形单色)
62D（RGB） ->(方形单色)
注意：方形遥控一份代码,不区分控制器
2、 使用 R2(椭圆遥控)：61D、62D、63D
  61D（单色）->(椭圆单色)
  62D（双色）->(椭圆双色)
62D（RGB）->(椭圆RGB色)
3、 使用 R3(长滑条遥控)：61D、62D、63D
  61D（单色）->(长滑条单色-双色) 
  62D（双色）->(长滑条单色-双色)
62D（RGB） ->(长滑条RGB色)

36X(无频闪和61x一样)
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 4、
    网口、蓝牙礼盒、普通礼盒等控制器只是适配了椭圆单色遥控，
 在使用遥控代码时候，只需要烧录椭圆单色遥控就可以了，不区分单色-双色-RGB控制器



 四：遥控器仓库地址
R1(方形遥控)：
延时（单色-双色-RGB）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r1-delay.git
中断（单色-双色-RGB）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r1_int.git
R2(椭圆遥控)：
延时（单色）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r2_delay_1.git
延时（双色）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r2_delay_2.git
延时（RGB）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r2_delay_3.git
中断（单色）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r2_int_1.git
中断（双色）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r2_int_2.git
中断（RGB）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r2_int_3.git

R3(长滑条遥控)
延时（单色-双色）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r3_delay_1_2.git
延时（RGB）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r3_delay_3.git

中断（单色-双色）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r3_int_1_2.git
中断（RGB）：git clone ssh://git@192.168.3.22:4022/MARVEL/r3_int_3.git
   
 

