注意：在使用不同模式是需先调用初始化
例如蓝牙模式，步骤如下：
[bookmark: _GoBack]1、XC+RF_ADV_INIT=0 2402
2、XC+RF_ADV_SEND_EVENT=2402

上位机配置：
[image: ]
XC+RF_ACK_INIT=1 2410
私有模式初始化
1      发射模式
2410   发射频点

XC+RF_ADV_INIT=0 2402
模拟蓝牙初始化
0      发射模式
2410   发射频点

XC+RF_SINGLE_INIT=2402
单载波初始化
2402   单载波频点

XC+RF_ACK_SEND_EVENT=2410 5 ea e7 e7 e7 e6
私有模式发射（1000包）
2410          发射频点
5             地址宽度
ea e7 e7 e7 e6  地址

XC+RF_ACK_RECV_EVENT=2410 5 ea e7 e7 e7 e6
私有模式接收
2410          接收频点
5             地址宽度
ea e7 e7 e7 e6  地址

XC+RF_ADV_SEND_EVENT=2402
蓝牙发射（三频点轮询发射，需修复）

XC+RF_ADV_RECV_EVENT=2426
蓝牙接收
2426    接收频点

XC+RF_SET_CHANNEL=2402
2402 设置频点

XC+RF_SET_POWER=10
10  设置功率（16进制）

XC+RF_SET_ADDR=5 12 34 56 78 9a
5             地址宽度
12 34 56 78 9a  地址内容

XC+RF_GET_REG_VALUE=17
获取rf寄存器内容
17  寄存器序号（10进制）
XC+REBOOT=1
软件复位

XC+RF_SET_ANA_REG=2 9 6 5
写模拟寄存器地址
2      寄存器*4 （示列 为ana2寄存器）
9      高bit位
6      低bit位
5      写入值

XC+RF_GET_ANA_REG=2
获取模拟寄存器值
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